河南信息统计职业学院校园文化提升建设招标参数清单

|  |
| --- |
| （一）导视系统项目 |
| 位置 | 名称 | 数量 | 尺寸 | 工艺 |
| 校园入口处 | 校园导览牌（落地、特制） | 1 | 展台高1400 板面高1200 宽2300 倾斜角度45°厚度100 | 高密度烤漆板+亚克力立体字+UV平板打印 |
| 综合楼、礼堂、锅炉房、浴室、教工餐厅、职工活动室 | 建筑主入口（平面印刷上墙） | 6 | 高400 宽450 厚度20 | 高密度烤漆板+UV平板打印 |
| 道路交叉口 | 路口指示牌 | 3 | 高2100 板面宽500高150厚度20  | 高密度烤漆板+金属杆+亚克力立体字 |
| 教学楼、图书馆 | 楼层索引（平面） | 2 | 高1100 宽1000 厚60 | 高密度烤漆板+亚克力立体字 |
| 教学楼（每层中间楼梯对面 | 区域方向指示牌 | 6 | 高300 宽1400 厚度30 | 高密度烤漆板+UV平板打印+亚克力立体字 |
| 办公楼一楼 | 楼层导览台 | 1 | 板面高900 宽1600厚度20展台高1600倾斜度45° | 高密度烤漆板+UV平板打印+亚克力立体字 |
| 处室门牌（一） | 院领导办公室门牌 | 7 | 高140宽300厚度20 | 高密度烤漆板+亚克力立体字 |
| 处室门牌（二） | 人员去向牌+门牌 | 29 | 高400 宽450 厚度25 | 高密度烤漆板+UV平板打印+亚克力立体字 |
| 会议室、值班室等 | 单独门牌（平面） | 18 | 高140宽300厚度20 | 高密度烤漆板+亚克力立体字 |
| 实训室、机房、画室、心理咨询室、医务室、保密室 | 功能性教室、场所门牌（平面印刷上墙） | 30 | 高400 宽450 厚度25 | 高密度烤漆板+UV平板打印+亚克力立体字 |
| 卫生间 | 平面印刷上墙 | 50（25对） | 高180 宽300 厚度20 | 高密度烤漆板+UV平板打印+亚克力立体字 |
| 标识牌 | 节约用水、禁止喧哗、禁止吸烟 | 90 | 高180 宽400 厚度20 | 高密度烤漆板+UV平板打印 |
| 楼层牌 | 平面印刷上墙 | 50 | 高350宽200 厚度20 | 高密度烤漆板+亚克力立体字 |
| （二）大厅改造提升项目 |
| 位置 | 内容 | 数量 | 尺寸（mm） | 工艺 |
| 行政楼大厅西墙 | 习近平“四有”好老师 | 1组 | 高1000 宽5000 厚60 | 亚克力板+金属立体字 |
| 行政楼大厅东墙 | 校内名师、学校荣誉 | 1组 | 高1200 宽6500 厚60  | 高密度烤漆板+透明亚克力板+亚克力立体字 |
| 教学楼南大厅东墙 | 习近平对新时代中国青年的“六点要求”+学生作品展示 | 1组 | 高6300 宽11000 厚100  | 高密度烤漆板+亚克力板+亚克力立体字+浅灰色毛毡（墙体需要做龙骨和背板） |
| 教学楼南大厅西墙 | 社会主义核心价值观+学生作品展示 | 1组 | 高6300 宽11000 厚100  | 高密度烤漆板+亚克力板+亚克力立体字+浅灰色毛毡（墙体需要做龙骨和背板） |
| 教学楼北厅东墙 | 公告栏 | 1组 | 高1200 宽3600 厚60 | 高密度烤漆板+浅灰色毛毡+亚克力立体字+透明亚克力 |
| 教学楼北厅南墙 | 文化宣传展示 | 1组 | 高1300 宽2100 厚60 | 高密度烤漆板+亚克力立体字+UV平板打印 |
| 行政楼入口公告栏 | 公告栏 | 1个 | 高1200 宽2300 厚度100 | 高密度烤漆板+亚克力立体字+UV平板打印+透明亚克力板(带锁) |
| 学生餐厅 | 门头 | 6个 | 高1200宽4000厚度150 | 铝栅格+立体字 |
| 行政楼大厅及教学楼前后厅吊顶 |  | 220平方 |  | 吊顶：轻钢龙骨+石膏板吊顶 |
| 行政楼及教学楼墙面处理 |  | 312平方 |  | 木工板打底+石膏板+乳胶漆 |
| 射灯及照明布线 |  | 100个筒灯，2个吸顶大灯 |  | LED筒灯，3.5寸9W主线4平方铜线，灯线2.5平方铜线 |